Password:

R2>en

R2>enable

Password:

R2#config

R2#configure ter

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#inter g 0/0

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:c0de:12::1/64

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#inter g0/1

R2(config-if)#ipv6 address

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:c0de:13::1/64

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R2(config-if)#